Як зробити стільницю на кухні, щоб не вишкрібати їжу зі стиків

Єврозапил — це метод прихованого стикування двох поверхонь. Найчастіше використовується на кухні для стільниці. Зазвичай його роблять фрезерним верстатом. Існує дешевший варіант — на розкрійному верстаті, але в такому випадку з'єднання будуть 1 мм або більше.

Якщо ви раптово вирішили зробити євростик самостійно, перед початком роботи перегляньте декілька відео, як це робиться. І обов'язково візьміть стільницю довше, щоб потім просто відрізати зайве.

“Я готовий до роботи. Який план дій?”

1. Перш за все розробіть креслення, вкажіть всі розміри, кути, висоту кріплення, придбайте шаблон для єврозапила та фрезу для нього.
2. Зробіть розпили за шаблоном на двох поверхнях і перевірте якість з'єднання. Якщо все вірно, то зайві краї стільниці підріжте до потрібного розміру.
3. Сформуйте отвори під затяжку. Глибина повинна бути не більше 3/4 товщини стільниці, інакше буде проблема. Діаметр отворів — 25 мм. Ширина з'єднуючого канавки — близько 8 мм, а відстань між центрами отворів — 68 мм.

Важливо! Якщо ви плануєте вбудовувати мийку у стільницю, то глибина отворів поряд з нею буде меншою, а з іншого боку— більшою.

Які переваги?

* Євростик створює ідеально рівну поверхню без видимих швів.
* При якісному виконанні він повністю водонепроникний. Для цього перед збіркою всі розпили потрібно обробити клеєм-герметиком.

Євростик НЕ підходить:

* якщо в планах є переміщувати шафи, тому що стільницю вирізають конкретної форми;
* якщо стіни/фартук нерівні або кути не під 90°, тому що стільниця не прилягатиме щільно.

В принципі, невеликі щілини можна приховати планками, але великі не вдасться закрити. Доведеться або вирівняти стіни, або обрати інший метод з'єднання. Наприклад, стик у стик без єврозапила або використання Т-подібного металевого профілю. У будь-якому випадку, не забувайте обов'язково обробляти всі торці герметиком.

Якщо ви не хочете займатися цим самостійно або не знаєте, яка стільниця підходить для вас, пишіть у Дірект — знайдемо рішення!