Лучшие обои под покраску

Какие виды обоев выбрать?

Производимые обои под покраску, можно перекрашивать по нескольку раз. Обои под покраску не нужно постоянно сдирать и клеить новые, а достаточно нанести новую краску. Подсчитайте сколько можно сэкономить? Устойчивость к краскам и срок годности зависят от материала, из чего изготовлены обои. Но все обои выполняют одну главную функцию, они скрывают неровность и шероховатость стен. Виды обоев:

1. **Бумажные обои.** Бывают двухслойные и трехслойные. По своим характеристикам они нечем друг от друга не отличаются. Также надо и стену подготавливать, хотя трехслойные плотнее, одинаково выдерживают количества покрасок. Приобретают те, кто хочет сэкономить на оформлении интерьера. Сократит время ремонта. Кроме дешевизны, из плюсов можно выделить ее экологичность и воздухопроницаемость. Отрицательные стороны, быстро изнашиваются, низкая влагоустойчивость и не прочность. Если честно то никто точно и не знает сколько раз можно перекрашивать обои. Мне кажется, все зависит, как прочно их приклеишь к стене, чтобы выдерживали тяжесть слоев красок. Выдерживают любой вид красок. Перед покраской необходимо прогрунтовать.

2. **Флизелиновые обои**. Самые часто пользующие спросом, под покраску, обои. Производятся из нетканого материала с добавлением целлюлозы и синтетических добавок. Они очень плотные и их тяжело порвать, то есть прочные. Им свойственно растягиваться и сжиматься. Поэтому советуют применять в новостройках, пока дом дает усадку и «ищет» свое место. Не бояться влаги и «дышат». Из плюсов, кроме перечисленных положительных сторон, это легкость поклейки, даже не опытному ремонтнику. Клей наносится на стену. Имеют структурную поверхность , что позволяет скрывать неровность стен. Стены , перед поклейкой флизелином, не требует грунтовки. К минусам относится, цена. Стоимость флизелиновых обоев намного больше бумажных. И еще один минус, после перекрашивания фактура, нанесенная на обои, бывает не видна.

3. **Малярный флизелин.**  Жильцы, которые хотят видеть дома идеально ровные и гладкие стены могут использовать обои, под названием, малярный флизелин. Отличается плотностью, грамм на квадратный метр, 90,110,130,150. Чем больше цифра плотности, тем крепче прочность. Такие обои можно не только закрашивать, но и наносить на нее декоративную штукатурку. Выдерживает и не отклеивается под тяжестью штукатурки.

4. **Стеклообои.** Самые сверхпрочные обои. Самые долговечные. Срок службы более тридцати лет. Относятся к дорогостоящим обоям и на окраску уходит больше красок. В его состав входят только натуральное сырье, как известь, каустическая сода, доломит и кварцевый песок. Это дышащие обои и образование плесени под такими обоями сведена к нулю. Длина рулона стеклообоев бывает 25или 50 метров, ширина одинаковая,1 метр. Со стеклообоями лучше всего сочетаются краски на основе латекса. Как и бумажные, стеклообои нужно грунтовать. Большой минус, это малый выбор по дизайну фактуры. В основном «Ромб», «Паркет», «Елочка». Они влагоустойчивые и экологически чистые. Самыми дорогими на рынке России, считаются немецкие стеклообои.

5. **Виниловые на флизелиновой основе.** Поливинилхлорид (ПВХ) нанесен на флизелиновую основу, это хрупкая поверхность и краска как бы является защитой этих обоев. Даже после покраски они могут осыпаться. К большому плюсу относится их цена, она ниже, чем у обычных флизелиновых обоев.

Какие из перечисленных обоев выбрать, зависит от замыслов и вкуса и от финансовых возможностей, а также от помещения. Может это просто арендованный офис, или наоборот сдаете в аренду. Зачем тогда сильно вкладываться?

Какие обои не применять.

Не рекомендуют брать стеклообои. Маленький выбор по рисунку на обоях. Они больше подходят для офисов, бани, бассейнов. Не советуют виниловыми на физилиновой подложке обклеивать комнату с солнечной стороны, так как ПВХ паронепроницаемый и есть большая вероятность образование плесени. Лучше брать чисто флизелиновые или бумажные, хороший выбор по фактурам. И желательно наклеивать с вертикальными рисунками, потому что при перекраске будут видны стыки. А при применении обоев с вертикальными рисунками, стыки как бы сливаются. Избегайте рисунки с имитацией декоративных штукатурок, карты мира. Обои с очень выразительными , глубокими по толщине, рисунками, не советуют клеить по всем стенам квартиры. Достаточно на одной стене. Если же рисунок спокойный, то можно применить по периметру комнаты.

Как красить обои на стенах?

Перед покраской, обои выдерживают на стенах не менее двух суток. Для аккуратности, оклеивают обоями трубы батарей отопления. Отмечают, можно скотчем, все места розеток и выключателей, при этом сняв все крышечки. Из инструментов понадобится: краска, валик большой и валик маленький, кисточка, ванночка для краски, скотч малярный, черенок телескопический для насадки валика, стремянка. Перед применением, валики раскатывают по клейкой стороне скотча малярного, чтобы в дальнейшем, при процессе покраски, избежать выпадения ворсинок на стенах. Краска должна быть разбавлена с водой и напоминать сметану 15% жирности. 10 литров краски на литр или полтора литров воды. Начинают окраску со стыков потолка со стенами, кисточкой, валиком не прокрасятся, да и потолок можно замарать. Затем докрашивают маленьким валиком. Переходим к покраске с большим валиком. Плавно двигаем валик, снизу вверх. Насчет самой краски. Лучше применить краски дорогого ценового сегмента, они затрачиваются меньше и укрывают за один проход валика, больше площади стены. То есть, даже один слой дорогой краски, заменяет два или три слоя дешевой краски. Как говорится то на, то и выходит. Потребуется купить больше дешевого покрытия. А если старая краска недорогая, сдирать не придется, чтобы покрыть дорогой. Здесь важно чтобы они совпадали по основам. Например, акриловая новая на акриловую старую, водоэмульсионную на водоэмульсионную.