Джутовая пакля

Джутовая пакля представляет собой, короткое, нечёсаное грубое волокно, получаемое при первичной обработке льна, конопли и прочих лубяных культур. Оно непригодно для использования в текстильной промышленности из-за загрязнённости кострой, зато отлично зарекомендовало себя в качестве утеплителя при строительстве срубов. Качество джутовой пакли определяется:

* длиною волокон;
* степенью очистки.

Джутовое волокно получают в процессе обработки сырья из сердцевины льняного стебля.

Применение джутовой пакли:

* утепление домов, построенных с использованием тесанного бруса и оцилиндрованного бревна;
* конопачение деревянных конструкций из бруса - домов и бань;
* утепление в местах стыков водо- газопроводных коммуникаций;
* ленточное утепление каркасов домов;
* устранение щелей и зазоров при ведении кровельных работ и при отделке монолитных конструкций.

Преимущества использования джутовой пакли:

* удобство утепления за счет повышенной прочности и эластичности волокон;
* возможность регулирования ширины и толщины швов при утеплении конструкций;
* высокая экологичность материала, полученного из натурального сырья;
* отсутствие мелкодисперсионной пыли;
* высокая водонепроницаемость, что делает пригодным использование пакли для устранения избытка влаги в местах с повышенной влажностью (при конопачении щелей и стыков коммуникаций в многоквартирных домах и т.д.);
* устойчивость к поражению насекомыми, гнилостными бактериями, грибками;
* благодаря большому количеству лигнина, джутовая пакля скрепляет бревна, образуя вместе с ними единую структуру, способную обеспечить гидро – и ветроизоляцию;
* привлекательный цвет и внешний вид, который отлично гармонируют с внешним и внутренним антуражем дома;
* длительный срок службы;
* Компактность и удобство при хранении и переноске.

Мы предлагаем вам джутовую паклю в виде ленты в рулонах по 40м, 50м и 100м. Толщина волокон колеблется от 7-9 мм.

Наша компания готова подобрать для вас наиболее подходящий вариант пакли для ее последующего использования в строительстве брусовых конструкций. Дополнительную информацию о преимуществах применения джутовой пакли вы можете получить, связавшись с нашими консультантами по телефонам или заполнив форму запроса на нашем сайте.

)