# Можно ли автотюнинг сделать своими руками?

Рено – самый покупаемый на Российском рынке автомобиль. Оптимальное соотношение цены и качества сделало Рено доступным и не претензионным проектом французского автопрома. Эту марку автомобиля очень удачно выбрали Российские автомобилисты для ежедневного пользования не только в условиях города, но и за его пределами. Поскольку большое количество нашего времени мы проводим в своем автомобиле, хочется, чтобы наше авто выглядело на должном уровне. Поэтому, предлагаем сделать вам автотюнинг Рено своими руками. Если правильно делать автотюнинг Рено, то вместо серой, абсолютно не выделяющейся машины, можно получить супер крутую тачку.

# Начнем с бампера.

Проще всего использовать стеклопластик. Сначала нужно сделать обвес на ваш старый бампер. Это сделает ваш автомобиль оригинальным. В зависимости от формы обвеса, машина может выглядеть как sportcar.Сначала мы снимаем бампер, тщательно моем его, чистим и ставим на место. Затем, нужно обмотать старый бампер газетой, одновременно заливая контур нового спортивного обвеса монтажной пеной. Таким образом, у вас получится болванка вашего нового бампера. После процесса заливки и до дальнейших работ нужно подождать 3-4 дня, поскольку пена должна высохнуть, а после начинается процесс армирования. В автотюненге Рено своими руками это крайне важный момент. Поэтому наберитесь терпения. Через 4 дня вы можете аккуратно снять монтажную пену и наконец то полюбоваться вашим новым бампером. Теперь его нужно подогнать и оклеить картоном. Для прочности конструкции бампер оклеивается стеклопластиком. Обычно бампер покрывают в 2-3 слоя стекловолокном, но вы можете сами решить насколько прочным он должен быть. Для большей упругости не убирайте из него монтажную пену. Далее, как и при обычной окраску автомобиля. Изделие шкурим, шпаклюем и окрашиваем. Конечно, хорошо если под рукой есть краскопульт, но за неимением оного можно воспользоваться обычными баллончиками с краской. Как именно покрасить ваш новехонький бампер, только ваша фантазия сможет вас сдержать.

# А что же с салоном?

Что нужно каждому автомобилисту? Чтобы было приятно садиться в машину и комфортно ей управлять. Тюнинг салона – довольно сложная процедура для не подготовленных людей. «Перешивка салона» проводится обычно в два этапа. Сначала разбирают салон, снимают сиденья и двери. За тем обшивают старую, потрепанную ткань, новой. Чехлы для сидений лучше купить готовые или заказать в ателье, если у вас нет навыков шитья. После перешивки производится шумоизаляция салона и сборка всех ранее разобранных частей автомобиля. И, конечно, обновление салона будет не полным без перетяжки руля, но с этим обычно легко справляются автолюбители.

# И, конечно же, диски!

Диски - это самая заметная часть автомобиля. Хочется, чтобы они были индивидуальными. Что можно предложить? Сейчас в моде светящиеся диодами в темноте диски. Но если этот вариант вас не привлекает, перекрасить можно в абсолютно любой цвет. Технология окраски, как и при любой окраске металла. Тщательно очищаем поверхность. Помним, что реагенты на дорогах и масла не отмоются простой водой, поэтому используем горячую, мыльную воду. Шкурим наждачной бумагой и снова очищаем от грязи. Покрываем в несколько слоев грунтом, между каждым слоем 15-20 минут экспозиции. Через сутки диски можно покрасить. Еще через день, покрыть лаком, для стойкости краски.

# Тюнинг кузова и фар

Для автотюнинга Рено в продаже имеется множество уже готовых пластиковых обвесов и накладок. Крепятся к кузову они безопасно, не повреждая краску автомобиля. Вы всегда сможете с легкостью снять их или заменить на новые. Фары намного круче будут смотреться если сделать на них подсветку в тон автомобилю в виде дьявольских глаз.