Гибкая светодиодная лента является идеальным, настоящим решением декоративного, внутреннего и внешнего, освещения помещения. Благодаря своему размеру она даёт возможность универсально декорировать разные уголки помещения, то есть, быть установлена почти в любом месте благодаря лёгкости монтажа. Очень часто ленты используют для освещения различных архитектурных элементов, интерьера и экстерьера зданий, а именно: подсветка подвесных потолков, стен, пола, различных мебельных изделий, аквариумов, плинтусов и многое другое. Очень часто используют для подсветки книжных полок, на кухне (под кухонной мебелью и полками), поскольку светодиодные ленты имеют, несмотря на свой размер, высокую светоотдачу, а взамен минимально потребляют электроэнергии. При масштабной эксплуатации может исчезнуть потребность в лампочках. Наша компания, которая находится в городе Тюмень, с высококачественным товаром, гарантирует средний срок эксплуатации от 25 000 часов, что в домашних условиях приближается, а в некоторых случаях, и превышает, срок 10 лет. Все зависит от воздействия внешних факторов.
Также светодиодные ленты часто используются при тюнинге автомобилей, а именно подсветка салона, багажного отделения, панели приборов, а также днища автомобиля.

Рекламная индустрия, также, не обходится без этого изобретения - это подсветка наружных рекламных конструкций, различных надписей и отдельных букв.
Освещение спальни является прекрасным местом для установления светодиодов, поскольку мощность света идеально соответствует интерьеру спальни. Благодаря нашей продукции вы настроите нежную, романтическую атмосферу для себя и своей половинки, делая такой вечер незабываемым и одним из лучших в своей жизни.
Есть большое количество разновидностей лент, для вас наша компания выбрала наиболее популярные: на самоклеящейся основе (достаточно просто снять защитный слой и начинать клеить, сгибая в нужных местах), герметичные (средством крепления есть специальные пластиковые скобы и используются, в большинстве, под водой - IP67 i IP68), влажно-защитные (подсветка ванных комнат, раковин, умывальников, то есть, те места где возможно попадание воды или помещения с повышенной влажностью - IP65), открытые и многоцветные(RGB). В последних монтируются контроллеры дистанционного управления, которые позволяют управлять светодиодами и переключать цвет света. С помощью дистанционного пульта можно задать и установить приятную атмосферу (эффект мерцания цветов), особенно в спальне, сделав её неповторимой.
Рассмотрим более подробно светодиодную ленту IP65. По своей сути каждая лента является гибкой платой с, размещёнными на ней, контактами, светодиодами и резисторами. Очень удобным является то, что её можно резать с условием по отмеченных местах. Лента настолько разумно продуманная (конструкция), что при её разрезе в отведённом месте, можно сразу же монтировать без всякой дополнительной пайки. Лента IP65 предназначена для условий с высокой влажностью. Она полностью залита силиконом и может использоваться на улице, для оформления бань и саун. На ленте может содержаться от 30 до 120 светодиодных лампочек на метр, а в зависимости от типа, может содержать от 1 до 3 кристаллов, как первое так и второе, влияют на интенсивность и яркость светового потока. Питаются светодиоды от 12 или 24 вольт постоянной электро подачи.

Наша компания в городе Тюмень предлагает продукцию высокого качества, широкий выбор цветов, равномерное свечение, стойкость цвета, пожарная и экологическая безопасность. Все для вас и вашего удобства.