Преимущества бани из профилированного бруса

**Бани из профилированного бруса** удается построить с минимальными затратами времени и денежных средств, при этом подобные постройки имеют репутацию надежных, теплых и красивых строений благодаря идеальной структуре и безупречным эксплуатационным характеристикам используемого стройматериала. Профилированный брус, изготовленный по современным технологиям, отличается высокой прочностью, устойчивостью к негативному воздействию окружающей среды, имеет точные размеры, что делает материал незаменимым при строительстве деревянных домов и бань.

Главная отличительная черта брусового строительства – система соединения шип-паз. Все элементы бани плотно прилегают друг к другу, исключая риск образования щелей. Таким образом, тепло- и звукоизоляционные свойства бани возрастают в разы. Ежегодно тысячи застройщиков принимают решение **заказать баню из профилированного бруса**, поскольку такие строения обладают массой преимуществ, что делает их неизменным лидером в данном сегменте строительства. Среди главных достоинств бани из профилированного бруса можно выделить:

- Долговечность. При должном уходе брусовая баня прослужит владельцам не один десяток лет. Безусловно, долговечность постройки будет напрямую зависеть от качества использованного стройматериала. Брус, произведенный в соответствии всем действующим нормам и стандартам, не подвержен образованию плесени, грибка, не растрескивается, не боится излишней влажности или перепадов температур. А благодаря обработке бруса специальными пропитками материалу придается максимальная огнестойкость.

- Минимальная усадка. Выбрав профилированный брус, вы не будете беспокоиться о том, что со временем вам нужно будет регулировать двери по причине усадки строения. Бани из бруса не деформируются и даже не боятся сейсмических колебаний.

- Экологичность. Одна из причин, по которым стоит **купить баню из профилированного бруса** – ее экологическая безопасность. При изготовлении бруса, а также при осуществлении брусового строительства, не используются никакие вредные химические средства. Для строительства бани идеально подойдет брус из ели или сосны, который отличается способностью быстро впитывать пар, при этом поддерживая оптимальную влажность внутри помещения. В такой бане всегда будет тепло, уютно и комфортно, естественным образом будет поддерживаться оптимальный микроклимат, а легкий аромат хвои и натурального дерева закрепит общий оздоровляющий эффект от процедур.

- Быстрое и недорогое строительство. В отличие от бревенчатой, баня из бруса строится быстро. Точные размеры всех элементов конструкции позволяют быстро и легко собрать конструкцию даже без привлечения спецтехники, что в свою очередь является дополнительной экономией денежных средств. Брусовая баня не нуждается во внешней или внутренней отделки. Такие постройки смотрятся стильно и привлекательно. Главное – выбрать качественный материал, который будет использоваться для строительства. Важно, чтобы поверхность профилированного бруса была ровной, не имела трещин, сколов и других дефектов. Баня, построенная из такого материала, будет надежной и красивой.

- Высокие теплосберегаюбщие свойства. Крепление элементов по системе шип-паз обеспечивает плотное прилегание, отсутствие трещин. В результате постройка будет прекрасно сохранять накопленное тепло.

- Универсальность. **Строительство бань из профилированного бруса** может быть выполнено в любом стиле и размерах. Материал позволяет реализовать как классические, так и самые необычные проекты бань. Заказчик может реализовать любую дизайнерскую задумку для возведения классической русской бани или современной двухэтажной бани с просторной террасой.