Ангарные ворота – сверхширокий вид воротные конструкции. Размеры таких ворот не ограничены.

**Секционные ворота**

Секционные ангарные ворота благодаря специальной инженерной конструкции применяются на авиакомплексах, верфях, производственных предприятиях, транспортных депо.

На один ангар можно устанавливать несколько секционных ворот разного размера, благодаря мобильности и компактности таких ворот. Высота и ширина таких ворот составляет от 2 до 20 метров.

**Рулонные ворота**

Удобное решение для ангаров, складов, производственных предприятий. Рулонные ворота устанавливаются для перекрытия большой проездной площади с интенсивным движением.

Рулонные ворота превосходно выдерживают высокую ветровую нагрузку, эффективны против прямых ударов и попыток взлома. Конструкция ворот обладает терморегулирующей функцией, помогая поддерживать заданную температуру.

**Въездные ворота**

Ангарные откатные въездные ворота обеспечивают надежную защиту при максимально простой и комфортной эксплуатации. Ворота используются в ангарах, транспортных депо, промышленных предприятиях. Высокая промышленная интенсивность не проблема для таких ворот.

Обладают мощным защитным эффектом как против природных явлений, так и против человеческого фактора.