Дверные ручки: как сделать правильный выбор
Дверная ручка является не только значимым элементом интерьера, но и достаточно важным, с точки зрения комфортного и качественного функционирования дверей, предметом. Выбор материала, из которого произведена дверная ручка, зависит от ее назначения и интенсивности будущей эксплуатации.
Ручки для входных дверей должны быть более крепкими, выдерживающими гораздо большие нагрузки, чем ручки межкомнатных дверей. Кроме того они должны быть укомплектованы специальной стальной накладкой, которая защитит механизм от взлома и выбивания цилиндра замка.
Кроме типа двери, на которой будет располагаться ручка, ее модель и конфигурация зависит от того в какое именно помещение она призвана преграждать путь. Так для туалетов, душевых и ванных комнат необходимо приобретать ручки с фиксатором, чтобы иметь возможность закрыть дверь изнутри. Однако если в доме есть дети, целесообразно покупать ручки, устройство которых предусматривает вариант аварийного открытия фиксатора снаружи. Для дверей в гардеробную или кладовую, а также прочие виды помещений, в которые периодически возникает необходимость ограничивать доступ, подойдут дверные ручки с замком. Для простой межкомнатной двери, не выполняющей каких-либо дополнительных функций, подойдут ручки-кнобы или обыкновенные ручки с защелкой.
[bookmark: _GoBack]Определившись с комплектацией ручки, самое время обратить внимание на материал изделия. Самыми прочными, износоустойчивыми, не боящимися ни мороза, ни перепадов температур, ни влажности являются ручки, изготовленные из латуни. Так, ручки дверные Martinelli d45 KRISTINA OS (мат.латунь) превосходно подходят для входных дверей и для помещений с большой проходимостью. Следующими по прочности идут ручки из сплавов меди, алюминия и цинка, (пример, ручки раздельные Apecs H-0490-GM-Line) они являются оптимальным вариантом для дверей внутри помещения. При выборе таких ручек предпочтение следует отдавать хромированным экземплярам, а также ручкам с гальваническим покрытием.
