<http://www.pinterest.com/pin/435864070156932134/>

Штукатурка венецианская

Прекрасный выбор для ремонта – штукатурка венецианская, шикарный материал с очень богатой историей, берущей свое начало в самой античности. Венецианка роскошна и дорога, способна подчеркнуть респектабельность и вкус своего хозяина. Это глянцевое покрытие, напоминающее мрамор, за что ее порой называют жидким мрамором. Сверху она покрыта воском. Великолепно передает глубокое свечение камня, переливы тени и света.

Стоимость зависит от производителя, сложности работы и от мастерства исполнителя.

Вещества, входящие в состав штукатурки:

• красители;

• различные добавки – серебряные, золотые, перламутровые;

• связующие;

• частицы камня – малахитовая, гранитная, мраморная, кварцевая или другая пыль из ценного камня.

Где используют венецианку?

Венецианская штукатурка украсит любой интерьер. Ее можно наносить, декорируя роскошную залу и небольшую уютную спальню. Она великолепно вписывается как в классический, так и в современный интерьер. Жидкий мрамор подойдет для отделки детской комнаты и влажных комнат, таких как ванная. Его можно наносить внутри помещения и для внешней отделки фасада здания.

Свойства

Широкая сфера применения возможна, благодаря универсальным свойствам:

• она экологична и гипоаллергенна;

• не боится атмосферных воздействий;

• влаго- и термоустойчива;

• устойчива к грибку и плесени;

• обладает хорошей адгезией;

• наделена прекрасными эстетическими свойствами;

• долговечна и практична.

О разновидностях покрытия

По получаемому эффекту венецианка бывает гладкой, рельефной и художественной:

• В составе гладкой штукатурки каменная пыль и связующее. Обычно это дисперсия сополимера акрилата и извести. Своеобразное мраморное свечение покрытию придает воск. Если вместо воска использовать лак, то такого эффекта не будет.

• В рельефной венецианской штукатурке используются микрогранулы мрамора размером не более двух миллиметров. Это покрытие имитирует состаренный вид.

• Для создания художественной венецианки необходимо особое мастерство. Это самый дорогой вид покрытия. По сути, художник рисует на стене картину, используя колерованную штукатурку.

Секреты нанесения

Существуют особенности работы с венецианкой:

• наносится на подготовленную ровную стену.

• поверхность покрывается в два три слоя – это и создает эффект свечения. Каждый слой тщательно разглаживается.

• могут дополнительно использоваться структурные валики и трафареты.

Расход материала – 0,3 – 1,2 кг на квадратный метр. Покрытие высыхает в течение 24 часов.

Минусы венецианской штукатурки

Она не имеет недостатков. Нет необходимости придумывать хвалебные оды жидкому мрамору – его качество проверено веками. А к минусам можно отнести:

• высокую стоимость.

• трудность нанесения – с работой может справиться только квалифицированный мастер.

• необходимость подготовки стены перед покрытием венецианкой.

Никогда не пытайтесь нанести жидкий мрамор самостоятельно, посмотрев видео в интернете. Поверьте – это сложно. Лучше найдите хорошего специалиста.