Данная модель осуществляет съемку с широким разрешением FULL HD 1920\*1080 Мп и имеет угол обзора - 130 градусов. Современный светосильный объектив включает в себя 8 линз, выполненных из оптического стекла, и воспроизводит видео превосходной четкости, независимо от времени суток, скорости движения и погодных условий. Запись осуществляется циклами, G-сенсор автоматически защитит файл с ДТП от перезаписи. Поворотный объектив регистратора, который можно направить на водительское окно, а также направить в салон автомобиля. Встроенный АКБ гарантирует независимую, без внешнего источника питания, работу в течение 1,5 часов. Также возможно использование DATAKAM G9-MAX вместо привычной видеокамеры в путешествиях, а видео можно просматривать на широком поворотном экране с диагональю 2,5 дюйма.