Создание макрокоманд

Системное администрирование

5.5.2 Назначение макрокоманд к функциональным клавишам и командным кнопкам

Функциональные клавиши (от F2 до F12) могут быть настроены для исполнения макрокоманд. Данная операция выполняется системным администратором.

В АРМ FocalPoint™ имеется возможность настройки для выполнения макрокоманд одинадца- ти функциональных клавиш (F1 не настраивается). Для отображения/скрытия окна настройки функциональных клавиш следует нажать и удерживать клавишу Ctrl, затем нажать клавишу Н.

Назначение макрокоманд к функциональным клавишам и командным кнопкам идентично.

Для того, чтобы:

■ Назначить макрокоманду к функциональной клавише или командной кнопке

Шаг 1. В главном меню выберите Configure >Function Keys/Marco Button (Функциональные клавиши/Кнопки макросов).

Шаг 2. Перейдите к колонке Help Text (Текст справки) рядом с соответсвующей функциональной клавишей/командной кнопкой.

Шаг 3. Введите название команды

* В окне Function Key Guide (Руководство по функциональным клавишам) напротив требуемой клавиши.
* В командной кнопке

Шаг 4. Перейдите к колонке Assign Action (Назначить действие) и сделайте нужный вы­бор клавиши/действия в раскрывающихся списках.

Обратитесь к “Варианты назначенных действий для функциональных клавиш и [командных кнопок” на странице 83.](#bookmark3)

* При нажатии кнопки “Map Macro to Button” (Назначить макрос к кнопке) из раскрывающегося списка Assign Action, отобразится:
* Поле Macro Group Assignment (Назначенные макросы). В данном поле находится раскрывающийся список всех макрокоманд, которые были использованы в системе ранее. Выберите из этого списка необходимый макрос, и он добавится к вариантам выбора в колонке Screen/Macro (Экран/Макрос) в строках функциональных клавиш.
* Кнопка Edit Marco Definitions (Редактировать макрос) - для перехода к окну редактора макросов.
* При выборе из раскрывающегося списка Assign Action функции Navigate to a Specified screen (Перейти к указанному Экрану), отобразится поле Screen Number Assignment (Назначить номер экрана) со следующей информацией:

Руководство по установке и эксплуатации АРМ FocalPoint - н/д: 52928А 26.06.06

81