## Integration Cable

The [Integration Cable](#_bookmark25) is used to operate and set up the Accuracii system in a laboratory or workshop (Section [4.3](#_bookmark47) [Wiring](#_bookmark47)).

|  |  |
| --- | --- |
| **Relevant Models** |  |
| юя | юя | юя |

The [Integration Cable](#_bookmark25) can be supplied with open ended wires to enable customizing of the wiring.

NOTE

The [Integration Cable](#_bookmark25) is an optional accessory and supplied according to specific customer order.

The [Integration Cable](#_bookmark25) is supplied in the following lengths:

* + - 5m (15’) Integration Cable – P/N WC1000009A
		- 15m (45’) Integration Cable – P/N WC1000010A

NOTE

Camera model in image is for demonstration purposes only. Wiring instructions apply to all models.

###### Figure 3 -9 : [I ntegration Cable](#_bookmark25)



## Интегрированный кабель

[Интегрированный кабель](#_bookmark25) используется для установки и эксплуатации системы Accuracii в лабораториях или мастерских (Раздел [4.3](#_bookmark47) [Монтаж системы](#_bookmark47)).

|  |  |
| --- | --- |
| **Relevant Models** |  |
| юя | юя | юя |

[Интегрированный кабель](#_bookmark25) может поставляться с незамкнутыми проводами, что позволяет выполнить подключение согласно индивидуальным требованиям.

ПРИМЕЧАНИЕ

[Интегрированный кабель](#_bookmark25) является дополнительным оборудованием и поставляется только по заказу покупателя.

[Интегрированный кабель](#_bookmark25) поставляется со следующей длиной:

* + - 5-метровый (15’) – артикул WC1000009A
		- 15-метровый (45’) – артикул WC1000010A

ПРИМЕЧАНИЕ

Изображенная на рисунке модель камеры приведена только в качестве примера. Инструкции по подключению применимы ко всем моделям.

###### Рисунок 3-9: [Интегрированный кабель](#_bookmark25)

