**Там русский дух, там Русью пахнет**

Лидер рынка строительства деревянных конструкций – компания «Добротная банька» предлагает всем поклонникам истинно русского времяпровождения заказать бани из бревна рубленного вручную.

**Мудрость вековых традиций**

Когда-то в старину возведение каждого нового хозяйства начиналось со строительства бани из рубленного бревна. Для наших предков она носила почти сакральный характер. Банные процедуры помогали им очищать и укреплять как тело, так и дух. Существовало поверье, что посещение бани защищает от дурного глаза, а в так называемых «черных банях» принимали роды, поскольку эти помещения стерильны. По-настоящему мудры те современники, которые отдают дать традициям предков, регулярно принимая банные процедуры.

**Последовательность во всем**

Современные технологии строительства позволили создать альтернативы традиционным баням рубленным вручную, но истинный дух веков живет только в мощных грубоватых бревнах, чарующих своей особенной фактурой, эстетикой и неповторимым ароматом. Подготовьте правильные дровишки и веники и пригласите друзей на по-настоящему полезное, бодрящее и наполненное духом веков мероприятие.

**Нюансы возведения**

Строительство рубленных бань имеет определенные особенности. Качественный результат можно получить только при соблюдении правил подготовки древесины и монтажа. При сборке строения требуется правильно располагать каждое бревно в пазу, не допуская просветов. Чтобы бревна прилегали друг к другу вплотную они должны быть предварительно тщательно обработаны и подогнаны.

Рубленные бани могут строиться по одной из двух технологий:

* «в чашу»;
* «в лапу».

Первый способ предполагает, что бревна выступают за пределы угла на 20-30 см. Второй не предполагает выступов бревен за пределы углов бани. Каждый из способов обладает своими преимуществами. Подробно разобраться в них и определиться, как подойдет именно вам, помогут наши доброжелательные консультанты, у которых вы и сможете заказать рубленную баню.

**Преимущества рубленных бань**

Рубленные бани вручную обладают неоспоримыми преимуществами. Они отличаются:

* высокой теплоизоляцией, поэтому банный жар в них держится долго, а в жаркое время года внутренние помещения не перегреваются;
* «дыхание» деревянных стен обеспечивает отличную циркуляцию воздуха, благодаря чему в рубленных банях всегда легко и свежо;
* рубленное вручную бревно обладает естественной структурой, благодаря которой строение защищено от насекомых, гниения и грибков, вследствие чего не требуется обработка специальными составами;
* для обогрева бревенчатой баньки нужна мизерная затрата энергоресурсов, поскольку стены сложены из рубленных бревен, которые подогнаны друг под друга, поэтому тепло не выпускается наружу;
* стены из рубленного бревна практически не пропускают шума извне;
* строение очень долговечно и не требует ремонта;
* рубленные бани – самые ароматные, поскольку ручная обработка позволяет сохранить максимум естественной природы древесины. Этот момент особенно порадует любителей стиля «кантри».

По поводу недостатков можно сказать, что они практически отсутствуют, кроме пожароопасности, но этот минус имеется у всех деревянных построек. А также проблемы могут возникнуть только при неправильной обработке и подгонке бревен, но во избежание такого бедствия, для строительства бани нужно обращаться сугубо к профессионалам.