*Межкомнатная дверь "Франческо" - изысканные и оригинальные двери белорусского производства.*

Межкомнатная дверь "Франческо" белорусского производства обладает естественной красотой четких линий и отделывается дубовым шпоном в четырех цветах: слоновая кость, орех, дуб и венге. Двери в цвете "орех" выгодно выделяются нанесенной на штапики вокруг филенчатой части патиной. Каждая деталь дверной конструкции продумана до мелочей.

Остекленные варианты могут оснащаться матовым стеклом с витиеватым рисунком или прямыми пересекающимися линиями, которые образуют геометрические фигуры. Причем, для каждого цвета двери используется матовое остекление "Мателюкс графит кристалайз" со своим оригинальным рисунком.

Двери обладают высокой степенью универсальности - независимо от цветового исполнения их можно совместить со многими стилями интерьеров. Двери "Франческо" изготавливаются из соснового каркаса и МДФ панелей, которые декорируются натуральным дубовым шпоном и покрываются качественным лакокрасочным покрытием германского производства.

*Межкомнатные двери "Модерн" - придайте помещению нотки строгого классического стиля.*

Чтобы придать помещению изысканности - установите белорусские двери модели "Модерн". Двери "Модерн" выполнены в цвете "венге" и могут оснащаться матовым остеклением по всей высоте дверного полотна. Они отличаются представительским внешним видом, а остекленная часть разделена тремя прямыми поперечными планочками. Никаких изгибов - строгие линии дизайна двери способны полностью изменить интерьер комнаты или рабочего кабинета, сделать помещении более комфортным и освежить его атмосферу.

Дверное полотно изготовлено на основе каркаса из отборного соснового бруса. Модель "Модерн" в глухом варианте изготавливаются с использованием МДФ плит, которые также, как и другие элементы отделываются строганным шпоном файн-лайн в цветовом исполнении "венге". Кроме того, все поверхности дверной конструкции покрываются тремя слоями полиуретанового лака шведского производства - это повышает степень влагоустойчивости двери и защищает шпон от царапин. Между шпоном и сосновыми брусьями находится подложка из МДФ, которая защищает двери от деформации.

*Межкомнатные двери "Максимум" - изящество и четкие линии облагородят вашу комнату и сделают ее уютнее.*

Модель "Максимум" - это изящные межкомнатные двери в цвете "венге" с вставками из алюминия и матовым остеклением. Двери обладают четкими линиями и не перенасыщены дополнительными элементами, а строганный шпон fine-line с разнонаправленным наложением придает дополнительную изысканность. Алюминиевые элементы используются по минимуму - тончайшие поперечные рейки, которые зрительно выделяют центральные элементы дверного полотна и подчеркивают высокую технологичность дверей белорусского производителя.

За основу дверного полотна взяты отборные сосновые брусья, которые не имеют сучков и трещин. Дверная конструкция фанеруется шпоном fine-line с качественным лакокрасочным покрытием Becker Acroma (Швеция) с промежуточной шлифовкой. Между каркасом и шпоном - МДФ подложка.

Глухое дверное полотно двери "Максимум" надежно защитит помещение от проникновения света и нежелательных взглядов из вне - по всей высоте филенки установлены прямоугольные вставки, разделенные тонкими алюминиевыми рейками.

*Белорусские двери "Ланда" - оригинальная филенчатая межкомнатная дверь в изысканном стиле*.

Отличительной особенностью модели "Ланда" является ее невероятная простота и оснащение дверного полотна одной большой филенкой, часть которой может быть остеклена. Несмотря на то, что все линии дверной конструкции строго выведены, продольные края филенок округлены и придают изысканный внешний вид дверному полотну. Остекление в данной модели двери представляет собой продольное узкое стекло со своеобразным рисунком.

Межкомнатные двери "Ланда" – изысканная внешность и в трех вариантах цветовых исполнений. Модель идеально впишется практически с любыми интерьерами помещений.

Полотно двери - массив сосны покрытый дубовым шпоном в цвете беленый дуб, орех или венге. Между сосновыми брусьями и шпоном подложка из МДФ. Остекленная модель двери "Ланда" комплектуется матовым стеклом "Мателюкс" с рисунком, нанесенным посредством пескоструйной обработки. Шпон дуба покрывают качественным полиуретановым лаком шведского производства, который защищает поверхность от царапин и проникновения влаги.

*"Грандекс" - эксклюзивные межкомнатные двери белорусского производства с оригинальным узорчатым остеклением.*

Модель "Грандекс" - это эксклюзивные межкомнатные двери с остеклением по всей высоте дверного полотна. Дверь фанеруется шпоном цвета венге или беленный дуб. Матовое стекло украшено оригинальными узорами по всей площади, которые будут непревзойденно выглядеть в любом интерьере. Узоры на стекле также изысканны, как и внешний вид самой двери - они выполнены в сером и бронзовом цвете.

Несмотря на большую площадь остекления дверное полотно очень прочное. Стекло "Мателюкс " обладает толщиной 6 мм и в процессе производства дополнительно закаляется и обрабатывается, что делает стекло еще более прочным. Кроме того, технология нанесения красок на стекло во время его обжига сохранит рисунок без повреждений на протяжении всего срока эксплуатации двери. Обработанное и закаленное стекло в данной модели в семь раз прочнее обычного - оно устойчиво к царапинам, точечным ударам и не загрязняется в процессе эксплуатации.

Продольные стойки дверного полотна модели "Грандекс" изготовлены из сосновых брусьев с подложкой из МДФ и отделкой из натурального шпона. На заключительных производственных этапах шпон покрывается полиуретановым лаком.

*Межкомнатные двери "Уника" - современный дизайн с декоративными алюминиевыми молдингами.*

Межкомнатные двери "Уника" - истинное произведение искусства, представленное в трех цветовых исполнениях: "неро нобиле", "серый дуб" и "шамбор". Двери отлично сочетаются с интерьерами в стиле " фьюжн ", "авангард" и " хайтек". Современный стиль подчеркивают продольные алюминиевые вставки и молдинги - одна из основных особенностей данной модели. Двери "Уника" также могут быть оснащены узкой продольной полоской стекла - дополнительная изысканная деталь, которая только улучшает оригинальный стиль исполнения двери.

Вставка из стекла "Мателюкс" толщиной 6 мм обладает матовой поверхностью. Каркас дверного полотна из соснового массива покрывается высококачественным пропиленом нового поколения, который отличается от традиционного более глубокой текстурой поверхности и сохраняет двери в безупречном состоянии на протяжении многих лет эксплуатации. Кроме того, новое поколение пропилена не содержит фенолов и формальдегидов, а значит, двери абсолютно безопасны для аллергиков и людей, страдающих астмой.