Доработка крепления проводки лямбда-зонда на Renault Duster

Итак, сейчас я вам поведаю о том, как можно доработать крепления лямбда-зонта на рено дастере. Изначально, он закреплен не надежно. Во время езды по бездорожью или по глубокому снегу он может отвалится. Чтобы этого не произошло, вам следует укрепить лямбда-зонт при помощи пластиковых стяжек.

Фото 1,2

Оригиналhttp://renault-drive.ru/base/renault-duster/kuzov-salon/dorabotka-kreplenija-provodki-ljambda-zonda-na-renault-duster.html