**Брус обрезной**

**Брус обрезной** – пиломатериал, произведенный с использованием цельных бревен способом распиливания на установленные размеры. Преимущественная характеристика обрезного бруса – размер бокового сечения. Его величина менее 100 миллиметров. Изделие можно отнести к брускам или к доскам если размер стороны меньший. Важным критерием является соотношение высоты и ширины обрезного бруса. Мастера выбирают материал для получения форм квадрата или прямоугольника.

Мы предлагаем:

* Высококачественный **брус обрезной**;
* Брус из древесины различных пород.

Наши менеджеры:

* Предоставят качественную консультацию по изделию;
* Помогут определится с выбором исходя из его дальнейшего использования.

Наиболее популярным среди специалистов для внутренних и внешних ремонтных работ является **брус обрезной** изготовленный из сосны. Эта порода простая в процессе обработки. Его отличительные особенности:

* Прекрасный внешний вид;
* Долговечность;
* Немалая длина;
* Прочность;
* Стойкость к влиянию внешних факторов.

В сосновом материале только один небольшой недостаток – изменение цвета в ходе эксплуатации. Однако на надежности материала это не сказывается.

Еловый брус отличается свойством удерживания тепла, без потерь внешней привлекательности с годами. Однако он более чувствительный к грибковым поражениям и гниению.

Мы предлагаем высококачественный брус, большой ассортимент пород древесины. В нашей компании доступные цены на изделия за счет прямых закупок у производителей. **Брус обрезной** **по выгодной стоимости** всегда есть в наличии и в необходимом количестве. Вам на выбор предоставляются различные виды древесины и необходимые размеры.

Наш собственный склад регулярно добавляет в ассортимент разные виды пиломатериалов по доступной цене. Прием заказов и выполнение – день фиксации заявки. Доставка происходит без задержек в указанное место. В случае необходимости мы можем предоставить услуги выгрузки заказа. Расчет стоимости доставки происходит во время оформления заказа. Менеджер сообщает клиенту цену.