**Смесители Gustavsberg**

**Смесители Gustavsberg –** инновационные решения для кухни и ванной, сочетающие продуманный стиль и эффективную трату денег. А благодаря скандинавскому дизайну, продукция фирмы остается востребованной на протяжении 190 лет. Интернет-магазин «Сантехника Тут» предлагает клиентам большой ассортимент классической и современной продукции, для загородных коттеджей, квартир и общественных мест, - **купите** то, что нужно!

**Производитель** **смесителей gustavsberg** гарантирует покупателям качественные интеллектуальные решения, которые сэкономят воду и энергию. Не забывая о безопасности самых маленьких «пользователей» – детей. К примеру, термостатические **смесители густавберг для ванной** со специальным режимом «безопасное прикосновение» (Safe touch) для горячей воды, которые позволяют регулировать температуру воды, чтобы ребенок не обжегся.

Функциональные особенности **смесителей gustavsberg**

* Изготовлены из безопасных материалов – анодированный алюминий.
* Дополнительное хромирование для защиты от механических повреждений.
* Предусмотрена автоматическая регулировка воды, в особенности это касается кухонных смесителей.
* Возможность поворота отводного крана на 110 градусов (входит в стандартную комплектацию). Такая дополнительная надстрой является сертифицированной разработкой **смесителей густавберг для кухни,** которая предусматривает возможность подключения напрямую к стиральной или посудомоечной машине.Отводы также изготавливают в соответствующем цвете, из расчета особенностей интерьера.
* Вариативность размеров смесителей (высокие и низкие).

**Смесители для душа производства густавберг** – удобное и конструктивное решение для ванной комнаты. Также компания специализируется на производстве душевых наборов с хромированным держателем, удобной лейкой, отверстия которой сконструированы особом образом, чтобы не образовывалось известковых отложений.

**Смесители Gustavsberg**, представленные в нашем интернет магазине – это качество, надежность и умеренная цена, проверенные временем.