|  |
| --- |
| Данные по работеПосадочная страница:  |
| **Уникальность текста по text.ru** | **Ключевые слова и количество вхождений** | **Кол-во символов** | **К оплате, руб** |
|  | *покрытие "Антикапля" для душевых кабин**гидрофобное покрытие для душевых кабин*  | 1 530 | 306 |

# Надежная защита от вредного воздействия воды: «антикапля»

Жесткость водопроводной воды приводит к появлению пятен, известкового налета и даже царапин на стекле, которые становятся благоприятной средой для размножения микроорганизмов. Покрытие «антикапля» для душевых кабин позволит сохранить эстетичный внешний вид и гигиеничность покрытия. Компания «Название» выполняет полный цикл работ по душевым кабинам: от проектирования и производства до нанесения гидрофобных покрытий.

Назначение: «антикапля» обеспечивает защиту от известкового налета, солей, мыльного раствора, перепадов температур, потери цвета, окрашивания и пятен от воды. Грязь и вода, попадающие на поверхность стекла, сразу же стекают, не задерживаясь.

## Преимущества гидрофобного покрытия для душевых кабин

1. Экологичность и химическая нейтральность для большинства бытовой химии.
2. Обеспечение дополнительной защиты от механических повреждений.
3. Борьба с микробами за счет бактериологических свойств.
4. Сохранение исходного цвета и текстуры стекла.
5. Срок службы от пяти лет.

С покрытием «антикапля» для душевых кабин уборка пройдет на 90% проще и эффективнее. Не говоря уже о сохранении первоначального внешнего вида кабины с годами эксплуатации.

## 3 причины заказать покрытие в компании «СтеклоАС»

* используем смеси ClearShield на основе полимерных смол. Они проникают в структуру стекла, создавая молекулярный предохраняющий слой;
* комплексный подход: помимо нанесения гидрофобного покрытия для душевой кабины занимаемся проектированием, изготовлением и установкой на объекте;
* предоставляем гарантию от 2 лет на результат.

Сохраните первоначальный вид душевой кабины на долгое время, снизив риск появления грибка и грязи на поверхности – позвоните по телефону <>!