**Печи барбекю** – это современный взгляд на максимальный комфорт и многофункциональность при приготовлении пищи на тлеющих углях. Именно благодаря таким печам приготовление еды превращается в комфортный, практичный и совершенно безопасный процесс, который позволяет приготовить вкуснейшую еду и наделить её особенным ароматом костра.

## Что мы предлагаем

**Строительство** печных комплексов различной модификации, разных габаритов, дизайна, особенностей и специфики эксплуатации. Мы предоставляем полный перечень услуг, связанный с реализацией таких проектов.

Профессионализм в работе, креативность в разработке дизайна и тщательный выбор материала при возведении печей барбекю – именно так можно охарактеризовать нашу деятельность. В своей работе мы используем современные технологии, качественные материалы и современное оборудование, позволяющее усовершенствовать готовую **печь.**

Работа над **печами барбекю** начинается с разработки проекта. Можно выбрать уже ранее изготовленный или спроектированной нашей командой **кирпичный** дизайн-проект, а можно вместе с дизайнерами разработать свою уникальную **конструкцию**. **Проекты печей барбекю,** возведённые нами ранее, вы можете увидеть на страницах нашего сайта в портфолио.

## Этапы выполнения работы:

1. Разработка проекта, согласование габаритов и особенностей с заказчиком;
2. Подбор места для установки;
3. Утверждение вида строения: **уличный,** закрытый, прямой, **угловой** и т.п.
4. Выбор модулей, обсуждение нюансов и особенностей их расположения;
5. Работа над **печью**: подготовка, возведение, облицовка;
6. Монтаж.

## Из чего строят печи?

Материалы, которые используются в процессе возведения **печей, мангала, тандыра,** **камина,** а также плиты для **казана** подбираются с учётом их огнеупорности, физических свойств и устойчивости к механическому воздействию.

Для этой задачи оптимально подходят:

* Печной **кирпич** (витебский цех№1);
* **Шамотный** (огнеупорный). Марка ША-8.

В процессе отделки **печи,** карнизов, порталов, столешницыи **топки** используются доломит, песчаник, травертин, клинкер, гранит. У нас есть свой склад с материалами, а также производство, на котором осуществляется изготовление аксессуаров. Также на производстве мы проводим необходимые подготовительные работы по резке и обработке материалов для возведения и отделки печи.

При строительстве объектов обязательно обустройство прочного, устойчивого и надёжного фундамента. Он обеспечит целостность, прочность и сохранность **печи** и других элементов, а также их неподверженность различным температурным режимам и чрезмерной влажности, не реагируя на особенности почвы.

## Сроки

Для каждого из этапов предоставляются свои сроки выполнения работы. Они согласовываются с заказчиком и прописываются в договоре, который подписывается между двумя сторонами – заказчиком и исполнителем. Обязательно указываются: сроки проектирования, кладки, строительства и запуска в эксплуатацию **комплекса.** Каждая **печь** требует разных сроков возведения и отделки. Уточнить их вы можете у нас.

## Наши гарантии

1. С заказчиком подписывается договор, в котором чётко приписаны все важные аспекты будущего строительства, внесён его дизайн-проект, **конструкция**, указаны особенности строения и его габариты, а также утверждён срок выполнения работ.
2. Стоимость проекта указывается в каждом отдельном случае. При выборе ранее изготовленного проекта, **цена** может быть указана незамедлительно. При выборе эксклюзивного проекта – после индивидуального просчёта.
3. Гарантии на качество материала – до 2-х лет; на целостность, прочность и устойчивость конструкции, а также работоспособность её элементов отопления и **приготовления** пищи – до 50 лет.
4. Гарантийное и послегарантийное обслуживания осуществляется специалистами нашей компании. Эти все моменты также указаны в договоре.

**Строительство** таких объектов выполняется круглый год. Для проведения работ в холодное время года, монтируется специальная теплица для сохранения в ней плюсовой температуры. При решении заказать изготовление **печи барбекю для беседки** следует руководствоваться этой информацией.

**Печная кладка** выполняется квалифицированными печниками, которые имеют колоссальный опыт работ над разными проектами. При выполнении заказа по изготовлению **печи барбекю** из **кирпича**, мы самостоятельно доставляем материал и комплектующие на объект. После выполнения работ и завершения проекта, вывозим весь строительный мусор.