**comletLA16@mail.ru**

WhatsApp +79210797360

Viber +79210797360

Telegram +789005093543

**Ремонтируем пол в квартире**

Проводить ремонт в своей квартире нелегкое занятие, но приятное, ведь впоследствии получается красивое напольное покрытие. Нужны некоторые навыки и знания, чтобы уложить, заменить и провести демонтирование старого пола.

**Последовательность работы**

1. Выбрать материалы.
2. Настил разобрать.
3. Проверить и сформировать стяжку.
4. Основное покрытие обновить.
5. Определяем масштаб работ.

Оценить состояние пола — не ровный, гнилой, не вспучивается, долговечный или сильно изношен. Возможно покрытие можно будет постелить сразу. Для данного случая потребуется только лишь сформировать фанерную подушку. Далее выровнять неровности у пола.

Совет Вам! При ремонте со стяжкой, замените заранее водоотвод, канализационную и нагревательную систему, если такое планировалось. Укладывать теплые полы необходимо при заливной стяжке.

**Материалы:**

* ламинат;
* пробковый и жидкий пол;
* паркет;
* фанера;
* линолеум;
* керамика;
* кафель;
* керамогранит.

Демонтаж выполняется ломиком, гвоздодером, клещами. Бывает, что старое покрытие было основано на клее. Здесь может подойти любой бытовой фен. Прикипевший клей потеряет прочность при нагревании.

Подборка полов происходит сначала по технологическим правилам, а затем включается эстетический момент. Например, для керамогранита или ламината выполняется разновысотная стяжка. Выполняется создание цельного выступа. Если эти правила не учитывать, то покрытие будет ненадежное.