# Основные деревянные материалы для отделки современных интерьеров

Дерево причисляют к самым распространенным, долговечным и экологически чистым отделочным материалам. Классическую вагонку, брус и доску считают недорогими видами древесины, используемой в оформлении современных интерьеров. Деревянную отделку можно подобрать под конкретный дизайнерский стиль. Натуральное дерево способствует созданию благоприятного микроклимата в помещениях. У разных деревянных материалов есть плюсы и минусы. В этой статье мы подробнее расскажем вам о самых популярных из них.

## Вагонка

Вагонка производится из кедра, ольхи, дуба, осины, липы, ели, сосны и других пород дерева. Это прочный и долговечный облицовочный материал. Вагонка хорошо переносит различные механические воздействия. Ее очень просто монтировать. Она имеет прекрасную звукоизоляцию. Но данный материал может пострадать от насекомых и грибков. Он плохо переносит влагу и температурные перепады.

## Блок-хаус

Эта недорогая отделочная доска является имитацией бревна или бруса. Для ее изготовления бревно распиливают с учетом схемы «квадрат в круге». Внутренняя часть служит для получения бруса и досок, а наружная – для заготовок, из которых делают блок-хаус – прочный и долговечный отделочный материал с прекрасной тепло- и звукоизоляцией. Его очень просто монтировать. Даже через 20-30 лет он не деформируется. Пожаробезопасность блок-хауса довольно высокая, так как для его пропитки используют антипирены и антисептики. Насекомые и грибки в нем не заводятся.

## Декоративные панели

Это дорогие материалы, для производства которых используется массив ценного дерева – ольхи, кедра, клена и дуба. Интерьеры, для отделки которых применяют деревянные панели, называют изысканными и благородными.

Сегодня налажен выпуск трехслойных панелей, обклеенных лицевым шпоном из ценного дерева. Для изготовления других видов этого отделочного материала используют ель и сосну. Для их покрытия применяют воск или акриловый лак, который защищает деревянные панели от различного рода загрязнений, ультрафиолета и влаги. Самыми экологически чистыми вощеными материалами отделывают спальни и детские комнаты.

За деревянными панелями любого вида нужен деликатный уход. Для их протирки следует использовать влажную тряпочку. От растворителей и абразивных средств лучше сразу отказаться. Раз в 5 лет рекомендуется обновлять покрытие деревянных панелей с помощью воска или лака.

**Отделка интерьеров камнем**

Интерьер виллы или коттеджа, отделанный камнем, имеет великолепный внешний вид. Современные дизайнеры научились применять этот материал и для оформления квартир.

Есть два основных варианта идеального использования отделочного камня. В первом случае речь идет о простых интерьерах, в которых нет многочисленных ярких и мелких элементов. Второй оптимальный вариант использования камня для облицовки поверхностей допустим при наличии в помещении одного главного объекта, который сразу обращает на себя внимание, к примеру, большого окна.

**Виды камня**

В наше время строительные торговые сети предлагают натуральный и искусственный камень.

Современные интерьеры в основном отделывают камнями таких пород:

* осадочных (травертином, песчаником, известняком);
* метаморфических (сланцем, кварцитом, мрамором);
* вулканических (туфом, гранитом).

Чаще всего в современном жилье можно встретить поверхности, отделанные мрамором, сланцем, травертином и песчаником.

**Правила облицовки поверхностей камнем**

Существуют определенные правила облицовки стен такими материалами:

1. Камень должен иметь толщину не более тридцати миллиметров.
2. Песчаник можно использовать для облицовки только газобетонных, пенобетонных, кирпичных и бетонных стен.
3. Если высота стены превышает полтора метра, то для ее облицовки камнем необходимы дополнительные крепления – дюбеля, саморезы и крючья.
4. К поверхности с неоднородной основой, которую вы планируете отделать камнем, следует прикрепить кладочную сетку.

Стоимость натурального обработанного камня довольно высокая. Чтобы удешевить и упростить облицовку, лучше остановить свой выбор на пиленом или неокантованном камне.

**Искусственный камень**

Искусственный камень бывает трех основных разновидностей. Речь идет об акриле, бетонах, имитирующих камни, и склеенной крошке. Они более дешевые и лучше подходят для маленьких помещений.

Поверхность искусственного камня трудно отличить от натурального материала. Иногда его внешний вид даже более привлекателен. Прочный искусственный камень устойчив к грибкам и повышенной влажности. Его используют для облицовки стен и ниш, изготовления подоконников и других элементов интерьера. Искусственный камень просто монтировать, но лучше это делать на ровные подготовленные стены.