Наша компания предлагает **профнастил двухсторонний для забора цена,** которого доступна многим владельцам загородных домов, в различной цветовой гамме. Металлические листы имеют защитное покрытие с двух сторон, что позволяет создавать конструкции с высокой степенью эстетичности.

Сфера использования и преимущества

**Двухсторонний профнастил** может использоваться не только для сооружения заборов. Его с успехом применяют при устройстве кровли, облицовке фасадов различных зданий и сооружений, ограждений на промышленных предприятиях, где высокая степень воздействия агрессивных веществ. Защитная пленка, нанесенная с обеих сторон листа, способствует более длительному сроку эксплуатации этого материала.

К достоинствам **двухстороннего профнастила** относится:

Широкий спектр цветовой гаммы, что позволяет подобрать материал в соответствии с дизайном окружающих построек и природного ландшафта.

Высокая устойчивость к воздействию ультрафиолетового излучения, резким сменам температурного режима.

**На двухстороннем профнастиле,** используемым для **забора**, и не только,не образуется плесень и не размножаются вредные бактерии.

Несмотря на то, что **цена двухстороннего профнастила для забора** несколько выше обычного неокрашенного металлопроката, его долговечность значительно больше.

Виды материала и его характеристики

**Двухсторонний профнастил** представляет собой металлический гофрированный лист с волной различной формы и высоты. Форма волны бывает самой разнообразной – в виде трапеции, дуги, прямоугольника, полуовала и прочей. Высота волны, которая варьируется в пределах от 8 до 75 мм, указывает на функциональность материала.

Различается несколько видов данного изделия:

* **Лист двухстороннего профнастила** для **забора** или облицовки стенимеет маркировкув виде буквы «С». При этом высота выступающего гребня может быть самой разной.
* Материал, который предполагается использовать в качестве несущих элементов стен или кровли маркируются буквами «НС». Высота волны у такого материала 21-44мм.
* Для устройства несущих конструкций применяетсяматериал маркируемый буквой «Н» **– двухсторонний профнастил,** **цена** которого значительно выше, чем других видов.

По цветовой гамме металлические листы выбираются в соответствии с таблицей RAL, разработанной в Германии и принятой в международном сообществе, где каждый цвет и оттенок обозначается собственной маркировкой.

Особенности производства

**Профнастил двухсторонний для забора** в процессе своего изготовления проходит через несколько производственных операций:

1. Оцинковка стального листа.
2. Нанесение конверсионного слоя, предохраняющего металл от коррозии.
3. Покрытие листа слоем грунтовки.
4. Окраска материала полимерным составом.

В качестве полимерной краски для **листа забора** из **двухстороннего профнастила**

может использоваться:

* глянцевый или матовый полиэстер;
* смесь полиамида и полиуретана под названием «пурал»;
* пластизол, изготавливаемого на основе поливинихлорида.

 Как купить материал для ограды

Компания «СтальПро» реализует различные виды **профнастила двухстороннего для забора, цена** которого на порядок ниже конкурирующих фирм. Низкая стоимость объясняется наличием собственного производства, и компактностью расположения мощностей. Стоимость листов зависит от толщины металла, типа полимерного покрытия и объема заказа.

Для оформления заказа необходимо оставить заявку на сайте нашей компании или связаться с менеджером по указанному телефону.

Мы не только предложим вам выгодную **цену** **двухстороннего профнастила,** но и доставим оплаченный товар в указанное место любым способом – автомобильным, водным, железнодорожным или авиатранспортом.