**<https://text.ru/antiplagiat/5fd5068b8d809>**

**Пустынная лисица от Манашерова.**

Fox Knives Desert Fox (520 CB) — складной нож дизайна израильского оружейника и эксперта по крав-мага Бориса Манашерова. Рукоять ножа выполнена из ценной породы дерева Кокоболо. Благодаря чему получилась она довольно красивой, гладкой, блестящей и очень тактильно приятной в руке. Любое дерево на рукояти всегда дает ощущение комфорта и тепла. Поэтому наличие деревянной рукоятки особенно ценно в холодный период.

**Общее представление.**

Тонкая ручка с глубоким вырезом вмещает массивное лезвие для универсальной повседневной работы и тактического использования.

Глубокие канавки для пальцев обеспечивают чрезвычайно безопасное обращение, а фрезерованные острия рукояти обеспечивают надежную и быструю смену захвата.

Нож очень удобно и эргономично лежит в руке. Размер рукоятки рассчитан под средний размер ладони.

Выразительный универсальный нож, сочетающий практичность с эффектными линиями.

Данная модель с насечками по обуху, которые обеспечивают комфортную и надежную фиксацию пальцев на ноже.

Модель можно охарактеризовать как массивную и стремительную. Надежный лайнер. Клинок строго по центру, защищен замком-вкладышем. Без обрезки. Спуски прямые.

Клинок выбрасывается посредством флиппера, который дает возможность легкого открытия одной рукой. В разложенном состоянии флиппер выполняет роль упора.

Любители мануала данную модель могут открыть с помощью дола (продольного углубления), расположенного на лезвие.

Длина клинка 95 мм, а общая длина ножа составляет 217 мм. Толщина клинка 4 мм.

И клинок, и лайнеры ножа изготовлены из проверенной нержавеющей стали N690Co, которая устойчива к коррозии и хорошо держит заточку. Данная модель ножа представлена в кожаных ножнах с возможностью носить на поясе. На рукоятке есть отверстие под темляк (шнур, ремень, петлю). Вес ножа составляет всего 160 г.

С клинком без покрытия и рукоятью из Кокоболо, Desert Fox от Бориса Манашерова по-прежнему остается полноразмерным тактическим ножом, но сочетание «тактического» и элегантного внешнего вида придает ему другое ощущение.

**Таблица основных ТТХ**

|  |  |
| --- | --- |
| Длина: общая / клинка / в походном положении (мм) | 217/95/112 |
| Толщина в обухе (мм) | 4 |
| Сталь / Твердость (HRC) | N690Co / 58-60  |
| Масса (г) | 160 |
| Рукоять | Дерево Кокоболо  |
| Тип замка | Liner Lock |