# Устройство массажных кресел

Современные массажные кресла устроены так, чтобы напоминать работу массажиста. Они состоят из трех основных компонентов:

1. Мотор. Основной элемент, обеспечивающий подвижность роликов и головок. Для максимальной стимуляции на дорогих креслах устанавливается несколько моторов с разным типом воздействия.
2. Ролики. Они имитируют пальцы массажиста. От количества роликов и материала зависит качество массажа. Рекомендуется, чтобы в кресле было не менее 4 элементов из наносиликона.
3. Электроника. Это мозг кресла, контролирующий сложность и интенсивность нагрузки. Благодаря компьютеру удается подбирать вариант массажа под вес и рост пользователя.

Также в устройстве стоит уделить внимание подлокотникам и обивке сиденья. Обычно в производстве используется экокожа.

# Система распознавания (сканирование) формы тела в массажных креслах

Некоторые модели кресел оборудуются «умной» системой сканирования. Механизм учитывает уникальное строение спины и подстраивает воздействие под пользователя.

Для сканирования в кресло вживляются специальные сенсорные датчики. Во время массажа они сканируют все тело и передают информацию на внутренний компьютер. Затем электроника анализирует данные и создает трехмерную модель спины человека. После под строение пользователя подбирается интенсивность и тип воздействия.

Сканирование происходит незаметно для владельца, не провоцируя неприятных ощущений. Система способна с точностью определить, где находится плечевой пояс, поясница и прочие части тела. Также сенсоры регистрируют температуру тела, вес и рост пользователя. Компьютер способен определить наиболее напряженные участки спины, чтобы сконцентрировать ролики на них.

# Массаж шиацу в массажном кресле

Точечный массаж шиацу – это новый популярный механизм в массажных креслах. Ранее функция была несовместима с механическим воздействием, но теперь техника способна справиться с задачей.

Массаж шиацу был придуман на Востоке, в Японии, и отличается от западных практик. Если в стандартной методике мастер использует только ладони, то тут нужны сильные нажатия большими пальцами рук. Массажист оказывает воздействие на определенные точки, устраняя дисбаланс напряжения в спине.

Шиацу считается сложной практикой, потому у людей всегда были трудности с поиском специалиста. Однако теперь технологии упростили способы релакса. Массаж шиацу доступен в массажных креслах. Вместе с функцией сканирования тела точечная обработка способствует максимальному расслаблению пользователя и снятию напряжения мышц спины.