**ВИДЫ ПОТОЛКОВ И ИХ ПРЕИМУЩЕСТВА**

Помещения разного назначения требуют всевозможных решений касаемо выбора потолка. Где-то нужно визуально увеличить пространство, где –то умело прикрыть коммуникации. Условностей масса, дизайнерских решений – еще больше. Основные виды потолков для дома и квартиры – в нашем обзоре!

**Натяжные**
Один из самых популярных и универсальных видов. Поливинилхлоридная пленка позволяет скрыть любые неровности на потолке, а легкая установка и сравнительно невысокая стоимость делают ее практически незаменимой при бюджетном ремонте. К тому же, на такой пленке можно напечатать любой рисунок и гармонично внедрить в дизайн-проект интерьера.
Из плюсов:
1. Защита имущества в случае протечки.
2. Легкий монтаж и свобода творчества в осуществлении дизайн-проекта.
3. Подходят под сокрытие коммуникаций между первичным и вторичным потолком.
4. Долговечны. Срок службы потолка достигает от 10 до 20 лет.
5. Возможность смонтировать интересную систему освещения, включая модель «звездного неба».
Минусов немного, но они есть. Такие потолки плохо реагируют на холод и их легко можно повредить острым предметом. Их сложно очистить от грязи, они «съедают» пространство и не позволяют воздуху вентилировать помещение.

**Подвесные**
Подразделяются на модульные и сплошные. Модульные задействуют каркасную систему из отдельных частей. К ним относятся реечные, потолки Грильято и кассетные. В сплошных же гипсокартонные листы закрывают каркас. К основным плюсам относятся:
1. Отсутствие необходимости перекрывать старый потолок. Конструкция просто навешивается, маскируя собой возможные огрехи.
2. Есть возможность дополнительно оформить подсветку самых разных видов.
3. Долговечность и практичность гарантируются.
4. Свободное пространство между старым потолком и новым можно оставить под инженерные коммуникации.
Из минусов можно отметить долгий монтаж, уменьшение пространства и относительно высокую стоимость такого вида потолков.
Реечный
Реечные потолки позволяют сконструировать множество интересных вариантов обрамления жилища. Вид конструкции сочетает в себе простой монтаж, легкий уход и отличную долговечность.

**Кассетный**
Кассетные потолки создают по особой методике из подвесов и профилей, позволяющим сделать ультрамодную геометрическую структуру (как Грильято) или же заполненные пластиковыми, стеклянными панелями на специальном основании.
В чем преимущество?
1. Кассетные «соты» легко снимать и мыть, каждый блок может легко заменяться.
2. Материалы не боятся перепадов температур, влаги и грибка.
3. Хорошая звукоизоляция и сохранение тепла.
Подшивные
Относятся к подвесным, но используется более простая конструкция, которой требуется меньше пространства. За счет этого в маленьких помещениях остается больше места, а монтаж можно легко осуществить собственными руками.
Потолок для будущего дизайна всегда стоит выбирать заранее в зависимости от назначения помещения. Мы рекомендуем ориентироваться на соотношение сложность/цена/долговечность для подбора подходящего вида потолка. Любое помещение следует отделывать, используя качественные сертифицированные материалы, а работу лучше доверить профессионалам. Тогда и затраты оправдают себя и глаз порадуется хорошей работе!

**--------------------------------------------------------------------------------------------------**