Межкомнатные двери не роскошь, а необходимость. Хотя и роскошной она может быть тоже. Прежде чем совершить покупку, нужно разобраться, для чего она вам и какая подойдет лучше?

Двери различаются по материалу, дизайну, типу конструкций, цене. Тяжелые двери изготавливают из древесины — чаще сосны или дуба. Они подходят для спален, поскольку имеют высокую шумоподавляемость, лучше держат тепло. Материал МДФ — древесные волокна, которые спрессовали и пропитали натуральными смолами. Такой материал влагостойкий, прочный, подходит для ванных комнат и кухонь. В коридор или кладовку следует установить дверь из ДСП. Материал изготавливается из опилок и стружек, пропитанных формальдегидными смолами. ДСП не выдерживает влагу и перепады температур.

Оформление двери можно украсить резьбой в комбинации с мебелью, ручками диванов, ножек стульев. Резьба бывает машинная и ручная. Под заказ мастера сделают любой узор под ваши предпочтения. Ручной заказ будет более дорогим. Машинная резьба стоит дешевле, а ее разнообразие позволит вам подобрать лучший вариант.

Со стеклом дверь стоит делать, если не требуется плотная шумоизоляция. Такая подойдет больше для кухни или балкона. Дизайн со стеклом облегчит пространство, внесет разнообразие в интерьер и добавит интересное световое решение. Стекло может занимать всё полотно двери или небольшими геометрическими, узорными вставками. Чем меньше стекла, тем ниже стоимость.

Каркасная дверь имеет сплошное деревянное полотно. За счет отсутствия стекла и резьбы она может стоить дешевле. Мы используем технологию эко-шпон, т.е. спрессованные древесные волокна. Внешне дверь имитирует древесину. Такое изделие терпимее к царапинам, ударам, у них высокая звуконепроницаемость и светонепроницаемость. Глухая дверь функциональнее в детских комнат. В каждую сплошную модель можно вставить витражное, матовое, глянцевое стекло или добавить резьбу.

Тип конструкции изменяет внешний вид помещения и нивелирует недостаток в метрах. Классический вариант — распашная дверь, стоит только определиться в какую сторону её открывать для большего удобства. Раздвижные двери устанавливают, чтобы сохранить жилое пространство или расширить его. Раздвижная конструкция является продолжением стены и не выделяется на её фоне. Дверь гармошкой имеет плохую шумоизоляцию. Её можно использовать в кладовую или гардеробную при маленьком пространстве.

В нашем интернет-магазине представлены все виды дверей. Цены от 2000-25000 р/шт. С помощью конструктора можно собрать свою модель под ваши запросы. Хороших покупок!