**Ошибки LE, LE1, E9 указывают на беспричинный слив воды из барабана**

Процесс стирки остановился через короткий промежуток времени, а на полу образовалась лужа грязной жидкости. Проблема может возникнуть через несколько минут запуска программы. На дисплее загорается код неисправности.

Причины возникновения ошибки:

* шланг для слива воды низко расположен;
* барабан поврежден, образовалась трещина;
* непрофессиональное подключение шланга к системе канализации.

**Какие признаки указывают на ошибки LE/ LE1/ E9?**

* на световой панели горит код ошибки LE или LE1 или E9;
* модели Samsung с механическим управлением: мигают все лампочки.

**Как избавиться от неисправности самостоятельно?**

* Отключить машинку от сети питания на 10-15 минут. Перезагрузить блок управления.
* Убедиться в положении шланга. Схема расположения: крепится вверху с помощью заводской фиксации – опускается вниз.
* Проверить положение крышки фильтра для слива. Если крышка не закрыта — вода вытекает.
* Шланг для слива воды отсоединить от системы канализации и опустить в ванну или умывальник.
* Прочистить сливной фильтр.
* Запустить машинку в прежнем режиме стирки, но без моющего средства и белья.

***Если все-таки горит ошибка, необходимо обратиться в ремонтную мастерскую. Отключить стиральную машину от сети питания. Иначе можно затопить соседей.***

**Ремонт и замена**

* уплотнительной резинки;
* патрубка для слива воды;
* прессостата (устройства уровня воды);
* датчика утечки (аквостопа);
* шланга для слива;
* проводки;
* плата индикации или управления СМ.