Трактор-газонокосилка Solo by AL-KO T 23-125.2 HD V2 SD (127653) - это высококачественный технически продвинутый садовый инструмент для ухода за большими территориями. В тракторе установлен мощный двигатель, способный выдерживать большие нагрузки. Имеет широкую полосу кошения для ускорения процесса обработки, огромный травосборник на 310 литров.. Благодаря гидростатической трансмиссии управление трактором-газонокосилкой становится проще и более точным. Он оснащен круиз-контролем, ЖК-дисплеем и бампером. На дисплее показывается информация с указанием скорости, уровня топлива, эффективности скашивания, общего/оставшегося/предыдущего времени скашивания, индикатора наклона. Маневренная машина, с возможностью скашивать траву даже задним ходом.

Двигатель мощностью 19.5 л.с.

Трактор-газонокосилка оснащен мощным двигателем Briggs&Stratton на 19,5 л.с., что обеспечивает высокую производительность и мощность для работы на больших территориях.

Установка высоты кошения от 30 до 90 мм

Высота кошения легко регулируется в пределах от 30 до 90 мм, что позволяет адаптировать инструмент к различным условиям и типам газонов.

Ширина кошения – 125 см

Ширина кошения составляет 125 см, что делает возможным быстрое и эффективное обслуживание больших участков земли. Трактор оснащен очень большим травосборником на 310 литров, для опустошения которого в кабине предусмотрен специальный рычаг.

Гидростатическая трансмиссия

Гидростатическая трансмиссия обеспечивает точное и легкое управление трактором-газонокосилкой, что особенно важно при работе на склонах и неровных поверхностях.

Площадь обработки – 100 соток

Площадь обработки до 100 соток позволяет использовать этот инструмент для обслуживания больших участков земли, таких как парки, футбольные поля или частные участки.